**Dokument C10 - Schnittstellenpapier**

| **Gewerk / Aufgabe** | **Baumeister** | **Korrosionsschutz** | **BERN-MOBIL1)** | **TAB** | **ewb** | **Nebenunternehmer** | **Bemerkungen** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verkehrsmanagement:** |  |  |  |  |  |  |  |
| * Baustellensignalisation, Installationsplätze, Elektro- und Wasseranschlüsse, Absetzbecken | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Signalisation Verkehrsumleitungen |  |  |  | **X** |  |  |  |
| * Montage Fahrplanstele / Billetautomat bei prov. Haltestellen |  |  | **X** |  |  |  |  |
| * Bauliche Provisorien bei prov. Haltestellen | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Abschrankungen im Baustellenbereich | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Verkehrsdienst im Baustellenbereich | **X** |  |  |  |  |  |  |
| **Gleisanlage:** |  |  |  |  |  |  |  |
| * Abbrüche, inkl. Entsorgung | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Erstellung Start- und Zielgruben Gleisanlage | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Lieferung Gleise, Weichen, Stahlkanal, Gleisanschluss- und Entwässerungskästen |  |  | **X** |  |  |  |  |
| * Versetzen Stahlkanal und Gleisbau auf Brücke |  |  | **X** (als Pflichtsubunternehmung) |  |  |  |  |
| * Tramtrog: Liefern und verlegen Winkelelemente, Dämmung, Folien, Beton, Belag, Schächte | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Fugen Tramtrog Vorlandbereiche | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Fugen Stahlkanal auf Brücke | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Schienenentwässerung Vorlandbereich ausserhalb Tramtrog | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Gleisbau im Tramtrog, inkl. Schienenentwässerung bis Winkelelement oder Schacht im Tramtrog, Weichensteuerungen |  |  | **X** (als Pflichtsubunternehmung) |  |  |  |  |
| * Schienenentwässerung ab Winkelelement oder Schacht im Tramtrog | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Entwässerung Gleissystem auf Brücke ab UK Stahlkanal (inkl. PE-Rohr mit Flansch durch Brückenplatte) | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Gleisabsteckung ab Winkelelement |  |  | **X** |  |  |  |  |
| **Fahrleitungen:** |  |  |  |  |  |  |  |
| * Demontage, Lieferung und Montage Verankerungen der Masten an der Brücke | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Rückbau und Neubau Fundamente Fahrleitungsmasten inkl. Schächte und Zuleitung (exkl. Kabel) im Vorlandbereich | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Lieferung Fahrleitungsmasten |  |  |  |  |  | **X** |  |
| * Demontage best. FL-Masten | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Transport neue FL-Masten ab Depot BERNMOBIL auf Baustelle, inkl. Montage |  |  |  |  |  | **X** |  |
| * Einbetonieren Fahrleitungsmasten nach Einsanden durch Nebenunternehmer | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Demontage und Neubau Fahrleitungen, inkl. FL-Masten |  |  |  |  |  | **X** |  |
| **Erdung Stahlkanal und Leitsystem:** |  |  |  |  |  |  |  |
| * Kabelschutzrohre, Kernbohrungen | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Gleis- und Schienenverbinder Bereich Brücke |  |  |  |  |  | **X** |  |
| * Erdungskabel |  |  |  |  |  | **X** |  |
| * Beschaffung und Beistellen Spannungsbegrenzer (EKS) |  |  | **X** |  |  |  |  |
| * Anschluss Rückleiter |  |  |  |  |  | **X** |  |
| **Strassenbau:** |  |  |  |  |  |  |  |
| * Entwässerung, Kabelschutzrohre, Schächte, Belag | **X** |  |  |  |  |  |  |
| **Signalisation und Markierung:** |  |  |  |  |  |  |  |
| * Generell |  |  |  | **X** |  |  |  |
| **Öffentliche Beleuchtung:** |  |  |  |  |  |  |  |
| * Ersatz Leuchtmittel auf Brücke |  |  |  |  | **X** |  |  |
| **Werkleitungen:** |  |  |  |  |  |  |  |
| * Abbruch und Neubau Rohrblöcke / Kabelschutzrohre, Schachtanschlüsse | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Erstellen Kabelschutzrohre im Fachwerk (NTS + Feeder) inkl. Befestigung/Aufhängung | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Rohrbau Wasserversorgung |  |  |  |  | **X** |  |  |
| * Kabelzug Elektro, Verlegen bestehender Kabel in Schlitzrohre |  |  |  |  | **X** |  |  |
| * **Verstärkungsmassnahmen Brücke:** |  |  |  |  |  |  |  |
| * Gerüste | **X** |  |  |  |  |  | Subunternehmer: Gerüstbauer |
| * Abbrüche Überbau inkl. Schienen | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Instandsetzung Brücke, Aufbeton, Betonarbeiten Fahrbahnübergänge, Instandsetzung Naturstein | **X** |  |  |  |  |  | Subunternehmer |
| * Stahlverstärkungen | **X** |  |  |  |  |  | Subunternehmer |
| * **Weiteres:** |  |  |  |  |  |  |  |
| * Instandsetzung Leiteinrichtungen und Geländer |  |  |  | **X** |  |  |  |
| * Versetzen neue Rinnen, Anpassung und Ertüchtigung Entwässerung, Anschluss Tramschienenentwässerung | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Abbruch und Neubau bestehende seitliche Dachrinnen Brücke | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Schutzzelt Gleisbau | **X** |  |  |  |  |  |  |
| * Abdichtung und Belag | **X** |  |  |  |  |  | Subunternehmer/Spezialist |
| * HLP-Fahrbahnübergänge | **X** |  |  |  |  |  | Subunternehmer/Spezialist |
| * HLP-Fugen | **X** |  |  |  |  |  | Subunternehmer/Spezialist |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1) BERNMOBIL tritt grundsätzlich als Teil der Bauherrengemeinschaft auf. Ausnahmen sind vermerkt mit: «als Pflichtsubunternehmung».